**Zapytanie nr 1/2023 z 23.08.2023 r.**

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |
| **CZĘŚĆ I: Serwer** |
| 1. | Serwer – 1 szt. | Parametry nie gorsze niż:* Intel Xeon Silver 4310 12-Core (24 wątki) 2.1 GHz Base 3.3. GHz Turbo lub równoważny
* 32GB (1x32GB) DDR4 3200MTs RDIMM lub równoważny
* Dell 2 TB SATA 7.2k rpm Hot Plug lub równoważny
* Dell 960 GB SSD SATA RI Hot Plug lub równoważny
* Sprzętowy kontroler dysków SAS/SATA Deel Perc H755 z 8 GB cache z NV z Raid0,1,10,5,6 lub równoważny
* Dell 2-port 1 G RJ45 (wbudowana) lub równoważny
* Dell iDRAC nterprise z dedykowanym portem RJ45 lub równoważny
* Obudowa na 4 dyski LEF Hot Plug z dwoma zasilaczami 2x800W
* Gwarancja 3 lata w miejscu użytkowania NBD (HDD SATA 1 rok, SSD parametr DWPD)
* Rozszerzenie gwarancji do 5 lat Basic w miejscu użytkowania NBD (HDD SATA 1 rok)
* Microsoft Windows Server 2022 Standard 24-Core OEM PL
* 5xCAL user Windows Server 2022 (OEM) [ licencja do 5 użytkowników]
 |
| **CZĘŚĆ II: Baza danych (licencja)**  |
| 2. | Baza danych (licencja) – 22 szt. | Parametry nie gorsze niż:* Oracle Database Standard Edition 2 Named User Plus (NUP) ASFU lub równoważne
* Asysta techniczna (1 rok)
 |
| **CZĘŚĆ III: Dodatkowe systemy operacyjne dla starszych serwerów**  |
| 3. | Dodatkowe systemy operacyjne dla starszych serwerów – 2 szt. | Windows Server 2022 STD 16 Core lub równoważny |
| **CZĘŚĆ IV: Prace serwisowe - usługa** |
| 4. | Prace serwisowe - usługa | Usługa instalacji i konfiguracji zakupionego sprzętu i oprogramowania |
| **CZĘŚĆ V: Licencje KS-SOMED** |
| 5. | Licencje KS-SOMED – 2 szt. | * KS-SOMED - Gabinet lekarza - Licencja na stanowisko – 2 szt.
* KS-SOMED - Podpisywanie podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, eRecepta, eZLA) -
* Licencja na stanowisko – 2 szt.
 |
| **CZĘŚĆ VI: Szafa teleinformatyczna**  |
| **6.** | Szafa teleinformatyczna – 1 szt. | Szafa teleinformatyczna z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż - POWERWALK VI 2200 RLE Power Walker UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA RACK19 lub równoważna |